**توضیحات ( توافق کتبی طرفین ) ( نرخ دستمزد و قیمتها و توافقات الزاما درج گردد)**

1. **اجرت اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان آپارتمان بصورت واحدی تا دوخواب شامل : لوله کشی آب سرد و گرم و شوفاژ ( لوله پنج لایه ) با اجرای فوم تا سایز 32 و نصب جعبه کلکتور آب و شوفاژ و کلکتور اصلی آب و کنتورهای فرعی و لوله رفت و برگشت محل نصب بوستر پمپ - لوله کشی فاضل آب ( لوله PVC ) تا سایز 125 نصب بست گلابی با حفاری سقف به صورت Tروی سقف ، لوله کشی آتش نشانی و نصب شیر آتشنشانی و اجرای آبفشان ( پارکینگ ) ، لوله کشی گاز از کلکتور ( محل کنتور ها ) به داخل ساختمان با اجرای شیر فرعی و نصب شیرهای مصرفی بدون اجرای بیرون رفت تا 50 متر طول و تا سایز "4/1 1 - هر واحد به صورت دستمزدی ............................................... تومان و با مصالح ................................................... تومان.**
2. **اجرت اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان آپارتمان بصورت واحدی سه خواب ( با یک سرویس بهداشتی اضاف ) شامل : لوله کشی آب سرد و گرم و شوفاژ ( لوله پنج لایه ) با اجرای فوم تا سایز 32 و نصب جعبه کلکتور آب و شوفاژ و کلکتور اصلی آب و کنتورهای فرعی و لوله رفت و برگشت محل نصب بوستر پمپ - لوله کشی فاضل آب ( لوله PVC ) تا سایز 125 نصب بست گلابی با حفاری سقف به صورت Tروی سقف ، لوله کشی آتش نشانی و نصب شیر اتشنشانی و اجرای آبفشان ( پارکینگ ) ، لوله کشی گاز از کلکتور ( محل کنتور ها ) به داخل ساختمان با اجرای شیر فرعی و نصب شیرهای مصرفی بدون اجرای بیرون رفت تا 50 متر طول و تا سایز "4/1 1 هر واحد به صورت دستمزدی ........................................... تومان و با مصالح ............................................... تومان.**
	1. **پارکینگ و مشاعات یک واحد اضافه محسوب می شود و در صورتی که پارکینگ بیش از یک طبقه باشد با توافق طرفین صورت میگیرد .**
	2. **اجرت طراحی نقشه گاز با تاييدي نظام مهندسي در مرحله اول هر واحد ............................................................. تومان . (بدون بازديد دوم)**
	3. **هزینه بازدید دوم به ازای هر واحد به نرخ روز محاسبه می شود . ( هنگام بازدید دوم )**
	4. **اجرت ساخت و نصب كلكتور گاز ( طبق نرخ اتحادیه )در صورت توافق از سایز "2/11 – "2/1 به ازا هر واحد .................... تومان و از سایز "4–"2 به ازا هر واحد .................... تومان .**
	5. **هزينه كليه مواد مصرفي و نظارت جوش و بازرسي جهت ايكس ري به عهده كارفرما مي باشد.**
3. **اجرت لوله كشي گاز زیر کار / روی کار - جوشی ، به ازای هر متر دستمزد / با مصالح ، از سایز "2/1 تا "1 .............................تومان ، سایز" 4/1 1 ...............................تومان ، سایز "2/1 1 .......................... تومان ، سایز "2/1 2 تا" 2 ............................ تومان ، سایز" 3 ................................ تومان ، سایز "4 ............................... تومان .** **(مصالح مصرفی در توضیحات قید گردد)**
	1. **اجرت نصب شیر فرعی سایز ............. به ازاء هر عدد ............................. تومان .**
	2. **اجرت نصب شیر مصرفی سایز ............... به ازاء هر عدد ( دستمزد / مصالح ) ................................. تومان .**
	3. **اجرت حفاري ديوار (سوراخ كردن) هر سانت با دریل ............................ تومان .**
	4. **اجرت طراحی نقشه گاز با تاييدي نظام مهندسي در مرحله اول هر واحد کنتور ظرفیت ............... متر مکعب ............................................................ تومان . (بدون بازديد دوم)**
	5. **هزینه بازدید دوم به ازای هر واحد به نرخ روز محاسبه می شود . ( هنگام بازدید دوم )**
	6. **اجرت ساخت و نصب كلكتور گاز (طبق نرخ اتحادیه) (توافقی) از سایز "2/11 – "2/1 به ازا هر واحد ....................... تومان و از سایز "4–"2 به ازا هر واحد ........................... تومان . ( دستمزد / مصالح )**
	7. **هزينه كليه مواد مصرفي و نظارت جوش و بازرسي جهت ايكس ري به عهده كارفرما مي باشد.**